**Локальные мероприятия в районах города - всего 16 мероприятий**

*Спецификация на звуковое оборудование (на 1 мероприятие)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Количество / мощность | |  | | |  |
| FOH/Пульт | | |  | | | |  |
| 1 | Микшерный пульт конфигурация 16 каналов с 4 шинами Group и 3 шинами Aux, два полнофункциональных стереофонических входных канала в качестве стандартной комплектации. | 1 шт. |  | | | |  |
| Обработка звука | | |  | | | |  |
| 1 | Компрессор/гэйт | 2 шт. |  | | | |  |
| 2 | Цифровой процессор эффектов: эффекты реверберации от TC + обработки (хорус, дилей, компрессор и др.). | 1 шт. |  | | | |  |
| 3 | Дилэй процессор | 1 шт. |  | | | |  |
| Микрофоны / Радиосистемы | | |  | |  |  | |
| 1 | Радио система 1/4-волновая винтовая антенна, пяти-сегментный индикатор питания батареи, комбинированный переключатель включения и мьютирования, функция блокировки питания и частоты, регулятор уровня сигнала, частотный диапазон од 450 до 650МГц | 4 шт. |  | | | |  |
| 2 | Микрофон, кардиоидный динамический, частотный диапазон: от 50 до 15.000 Гц | 2 шт. |  | | | |  |
| Акустика | | |  | | | |  |
| 1 | Акустический комплект мощностью 6 кВт звуковое давление не мение 135dB с усилителями, кроссовером и коммутацией. | 1шт. |  | | | |  |
| 2 | Активная двухполосная АС 350 Вт, усилители: 300+ 50 Вт, 50 Гц - 20 кГц, 128 дБ, динамики: 15" + 1", рупор 90° х 60°, входы: мик./лин.- XLR/Jack, выход XLR, защита от перегрузки, перегрева, К.З. | 4 шт. |  | | | |  |
| MD/CD – Проигрыватели | | |  | | | |  |
| 1 | Минидиск проигрыватель | 2шт. |  | | | |  |
| 2 | СD - Проигрыватель | 2 шт. |  | | | |  |
| Дополнительное оборудование | | |  | | | |  |
| 1 | Мультикор 24 входа 8 выходов 50м. | 1 шт. |  | | | |  |
| 2 | Стойка микрофонная (Журавль) | 6 шт. |  | | | |  |