Приложение №2

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

На устройство козырька из легких материалов над входом

в рентгеноотделение МУЗ «Городская поликлиника №1»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 2. | Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок | 100 м2 покрытия | 0,12 |  |
| 3. | Демонтаж стоек из стальных труб | 1т конструкции | 0,096 |  |
| 4. | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,001 |  |
| 5. | Монтаж опорных конструкций из стальных труб квадратного сечения 32х32 мм, массой до 0,1 т | 1т конструкции | 0,0203 |  |
| 6. | Обетонирование стоек | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0009 |  |
| 7. | Изготовление. Решетчатые конструкции из трубы квадратного профиля 20х20 мм (верх навеса) | 1т конструкции | 0,0185 |  |
| 8. | Монтаж каркаса навеса | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,0185 |  |
| 9. | Устройство кровель из легких синтетических материалов без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,12 |  |
| 10. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 11. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т. п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |  |
| 12. | Погрузка строительного мусора в автотранспорт | т | 0,287 |  |
| 13 | Перевозка строительного мусора на расстояние до 20 км | т | 0,287 |  |

Согласовано

Главный врач МУЗ «ГП №1» Н. И. Касьяненко

Специалист комитета

по здравоохранению Р. Д. Бастенова